一校通公交专用消费终端采购项目询价单

（项目号：SISU25A00066）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格型号 | 详细参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 一校通公交专用消费终端 |  | 1.处理器：4核cortex-a9主频1.4GHz、集成GPUMali-400MP42.操作系统：Android5.13.通讯方式：4G全网通4.读卡标准：ISO/IEC14443TypeA/B标准5.读卡类型：Mifare1系列卡，并支持CPU卡和金融IC卡6.工作电压：DC8V-55V7.功率损耗：≤10W8.工作类型：联网/单机9.显示屏：8英寸TFT-LCD显示屏，1280\*80010.指示灯：红、绿指示灯11.接口：RS232、RS485、USB1.112.插槽：SIM卡插槽1个、PSAM卡插槽6个13.定位方式：GPS定位（可选）14.尺寸：270x169x72mm（注：72mm不包含后支架尺寸）15.支持一校通NFC功能。 | 10 |  |  |
| 合计小写 |  |
| 合计大写 |  |
| 报价单位（盖章）： 报价时间：联系人： 联系电话： |

## 一、供应商资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

## 二、成交原则

完全符合采购需求参数、质量和服务要求且报价最低。

## 三、交货时间（交付期）

成交人应在采购合同约定的交付时间前完成所有交付工作，包括设备运输、安装调试等，确保设备能正常使用。

## 四、交货地点

采购人指定地点（四川外国语大学）。

## 五、验收方式

1. 设备交付后，供应商需提供相关的验收资料，包括产品合格证、使用说明书等；
2. 采购人组织人员对设备的数量、参数、性能等进行验收，确保设备符合采购清单中的要求；
3. 验收合格后，双方签署验收单；若验收不合格，供应商需在规定时间内进行整改，直至验收合格。

## 六、质保要求

1. 本项目所购一校通公交专用消费终端质保期为一年；
2. 在质保期内，若设备出现非人为因素造成的故障，供应商需提供免费维修或更换服务。

## 七、付款方式

1. 设备验收合格后，供应商开具正式发票，采购人以转账方式支付合同总金额的90%；
2. 质保期结束后，经采购人确认设备无质量问题，供应商开具正式发票，采购人以转账方式支付剩余合同总金额的10%。

## 八、补充说明

本项目最高限价45000.00元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2025年7月25日11:00前将填写完整（加盖鲜章）的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学（具体地点可咨询采购人），联系人：罗老师，联系电话：65385522。